|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | **Designator** | **Package** | **Quantity** | **Designation** |
| 1 | P2 | SIL-2 | 1 | AUDIO\_IN |
| 2 | R10,R11,R12,R13,R14,R15 | R4 | 6 | 220 |
| 3 | R7 | R4 | 1 | 68K |
| 4 | R6 | R4 | 1 | 47K |
| 5 | R5 | R4 | 1 | 330K |
| 6 | R4,R3,R2,R1 | R4 | 4 | 56K |
| 7 | R8 | R4 | 1 | 100K |
| 8 | R9 | R4 | 1 | 150k |
| 9 | D8,D7,D6,D5,D4 | LED-5MM | 5 | LED |
| 10 | X1 | HC-18UV | 1 | 3.5795MHz |
| 11 | IC1 | DIP-18\_\_300\_ELL | 1 | MT8870P |
| 12 | D3 | D3 | 1 | 1N14148 |
| 13 | D2,D1 | D3 | 2 | 5.6V |
| 14 | C2,C1 | C1V5 | 2 | CP1 |
| 15 | P3 | SIL-5 | 1 | OUTPUT |
| 16 | P1 | SIL-2 | 1 | POWER\_5V |
| 17 | 1PIN,1PIN,1PIN,1PIN | 1pin | 4 | P\*\*\* |
| 18 | D9 | LED-5MM | 1 | pwr |

   
